{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3","Sheet4","Sheet5","Sheet6","Sheet7"],"not_rendered":{"images":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[3,0,3,10],[4,0,4,10],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[7,7,7,8],[8,7,8,8],[8,9,15,9],[8,10,15,10],[9,7,9,8],[10,7,10,8],[11,7,11,8],[12,7,12,8],[13,0,15,0],[13,1,15,1],[13,2,15,2],[13,6,15,6],[13,7,15,8]]}
["危险废物产生单位信息公开"]
["企业名称：厦门通士达照明有限公司"]
["环保负责人及电话：林利霞 0592-7263594"]
["危险废物产生规模：0-15吨"]
["危险废物贮存设施数量：暂存库 2 处"]
["危险废物贮存设施建筑面积（容积）：暂存库  30  平方米   "]
["危 险 废 物 信 息"]
["序号","废物名称","废物类别","废物代码","危险特性","产生环节","污染防治措施","去向 （处置单位）",null,"责任人","联系电话"]
[1,"医疗废物","HW01","841-001-01","感染性","医务室","防雨、防晒、防渗","委托有资质企业处置",null,"林利霞",13656010612]
[2,"废有机溶剂","HW06","900-404-06","易燃性、有毒性、反应性","机台清洗","防火、防渗、防雨、防晒、","委托有资质企业处置"]
[3,"废矿物油与矿物油废物","HW08","900-249-08","易燃性、有毒性","车间机台维护","防火、防渗、防雨、防晒","委托有资质企业处置"]
[4,"染料、涂料废物","HW12","900-299-12","有毒性","车间划线粉刷及组装喷码","防渗、防雨、防晒","委托有资质企业处置"]
[5,"有机树脂类废物","HW13","900-014-13","有毒性","组装车间灌胶","防渗、防雨、防晒","委托有资质企业处置"]
[6,"其他废物","HW49","900-041-49","有毒性、感染性","组装车间擦拭整灯、机台维修过程产生","防渗、防雨、防晒","委托有资质企业处置"]
[{"$nulls":3},"900-045-49","有毒性","组装车间生产过程中损坏、研发样品"]
[{"$nulls":3},"900-039-49","有毒性","注塑、移印过程用于吸收废气产生的废活性炭"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,4]]}
["MRT危废经营情况"]
["年份","签订处置单位（家）","内部处理数量（吨）","外部处理数量（吨）","处理总量（吨）"]
[2014,{"$nulls":3},82.161]
[2015,{"$nulls":3},70.0187]
[2016,22,79,53,132]
[2017,31,20.92,44.13,65.05]
[2018,40,21.7,49.2,70.9]
[2019,37,0,46.27,46.27]
[2020,29,0,30.58,30.58]
["至2021年6月",4,0,10.05733,10.05733]
["总计",null,{"$f":"SUM(C5:C10)","v":121.62},{"$f":"SUM(D5:D10)","v":233.23733000000001},{"$f":"SUM(E2:E10)","v":507.03703}]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":3,"n_cols":10,"rows_kept":3}
[null,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,"至2021年5月"]
["汞（吨）",345,369,255,132,65.05,70.9,46.27,30.58,10.05733]
["中水（万吨）",8.4804,8.605,10.9728,8.374,7.512,6.5266,7.008,5.6879,2.4406]

{"sheet":"Sheet4","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet5","index":4,"n_rows":4,"n_cols":4,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,3],[3,0,3,3]]}
["6月危废处置量"]
["危废类别","HW49","HW13","HW08"]
["危废重量（吨）",1.7903,0.544,0.1]
["预计是10个栈板，具体以打包后为准"]

{"sheet":"Sheet6","index":5,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"merged":[[1,2,2,2],[1,3,2,3],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[5,2,8,2],[5,3,8,3],[9,2,12,2],[14,1,17,1],[14,4,17,4]]}
["序号","点位名称","检测项目","执行标准","频率"]
[1,"FQ-11","工业废气-汞及其化合物","GB16297-1996","每月"]
[2,"FQ-12",null,null,"每月"]
[3,"FQ-11","工业废气-颗粒物","DB 35/323-2018","每月"]
[4,"FQ-12",null,null,"每月"]
[5,"灯头","固体废物","GB5085.3-2007","每月"]
[6,"灯丝",null,null,"每月"]
[7,"荧光粉",null,null,"每月"]
[8,"玻璃",null,null,"每月"]
[9,"贮存间","环境空气质量",null,"每季度"]
[10,"处理间",null,null,"每季度"]
[11,"副产品暂存间",null,null,"每季度"]
[12,"蒸馏间",null,null,"每季度"]
[13,"噪声","厂界噪声（南侧）",null,"每季度"]
[14,"土壤","1.5m处ph","GB36600-2018","半年/次"]
[15,null,"1.5m处汞","GB36600-2018"]
[16,null,"15m处ph","GB36600-2018"]
[17,null,"15m处汞","GB36600-2018"]
[18,"地下水","A1 类重金属8种，A2类重金属与元素8种","GB/T 14848","半年/次"]

{"sheet":"Sheet7","index":6,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"merged":[[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,4,4,4],[2,5,4,5]]}
["序号","废物名称","废物类别","废物代码","年预估重量（公斤）","单价"]
[1,"染料、涂料废物","HW12","900-299-12",100]
[2,"废有机溶剂","HW06","900-402-06",500]
[{"$nulls":3},"900-404-06"]
[{"$nulls":3},"900-405-06"]
[3,"废矿物油与矿物油废物","HW08","900-249-08",200]
[4,"有机树脂类废物","HW13","900-014-13",2000]
[5,"其他废物","HW49","900-041-49",9000]
[6,"其他废物","HW49","900-045-49",1000]