{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价清单","index":0,"n_rows":41,"n_cols":7,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[8,1,8,4],[9,0,9,6],[10,0,10,6],[17,6,19,6],[23,6,24,6],[31,1,31,3],[31,4,31,5],[32,1,32,3],[32,4,32,5],[35,4,35,5],[36,0,36,3],[36,4,36,5],[37,0,37,6],[38,2,38,6],[39,2,39,6],[40,2,40,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["武夷山崇阳溪酒店项目清单"]
["一、设备部分"]
["1.主材清单"]
["序号","项目名称、特征","单位","数量","综合单价","合价","备注"]
[1,"壁挂式配电箱","台",1,null,null,"1.含运费\n2.含1个4P-C160A总开关、2个4P-C80A开关、4个2P-C63A开关、2个2P-C16A开关等\n3.漏电保护系统"]
[2,"YJLHV-0.6/1KV 3*95+2*50mm2","M",40,null,null,"1.含运费\n2.符合国标GB/T 31840-2015"]
[3,"YJLHV-0.6/1KV 3*50+2*25mm2","M",20,null,null,"1.含运费\n2.符合国标GB/T 31840-2015"]
[4,"YJV 3*6mm","M",65,null,null,"1.含运费\n2.符合国标GB/T 12706.1-2020"]
[null,"主材小计：(元）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},"含税"]
["二、施工部分"]
["1、低压部分"]
["序号","项目名称、特征","单位","数量","综合单价/指导价","合价","备注"]
[1,"场地硬化（混凝土路面，含场地平整,15cm）","㎡",90,null,null,"地上电缆沟砌筑（垫层、砌筑、水泥砂浆、回填、盖板、接地网，清运）"]
[2,"混凝土路面20cm，挖土断面：300*500mm（宽*深）","m",15,null,null,"1.原混凝土路面切缝破碎开挖\n2.原土回填夯实\n3.碎石10cm\n3.C25混凝土路面恢复10cm，最大粒径40mm\n4.清运"]
[3,"PVC管埋地敷设，规格：DN110，壁厚4mm","m",20]
[4,"PVC管埋地敷设，规格：DN75，壁厚3mm","m",20]
[5,"PVC管埋地敷设，规格：DN50，壁厚2mm","m",65]
[6,"电缆敷设：YJLHV 3*95+2*50mm2","M",40,null,null,"电缆保护管敷设（配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、接管口）"]
[7,"电缆敷设：YJLHV 3*50+2*25mm2","M",20]
[8,"电缆敷设：YJV 3*6mm","M",65]
[9,"热缩终端头制作，150mm2内 五芯","套",6,null,null,"低压电缆头制作（热缩套管，压接线鼻子、绝缘胶带、孔洞防火泥封堵）"]
[10,"40KW立柱式充电桩安装（含现场卸货）","座",2]
[11,"7KW立柱式充电桩安装（含现场卸货）","座",4]
[12,"接地扁铁，热镀锌—50X5mm（充电桩接地网连接）","米",20,null,null,"防雷接地（设计电阻<4Ω）"]
[13,"接地极（50*5*2500mm镀锌角钢）","根",2]
[14,"灭火器（2*5公斤）手提式","组",2,null,null,"水基型灭火器或磷酸铵盐干粉灭火器"]
[15,"砖砌1080*1080*1000mm，铸铁轻型井盖","口","1",null,null,"手孔井和电缆工井（人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、砌筑砖基础、四周抹灰、回填土、安装井盖）"]
[16,"钢管定位限位器（钢管DN75*3，灌混凝土，地脚入地150深），长度2.2m","套",6,null,null,"车挡器安装（挖填土、基底夯实、钢管、混凝土、预埋板、检查、安装）"]
[17,"划车位线,宽150mm（热熔）","m",100]
[18,"道闸","套","2",null,null,"建议采用厦门鹭旗智能科技有限公司"]
[19,"广告牌及流程牌采购及安装","项",1,null,null,"1、充电流程牌、充电指引牌（1870mm*420mm*100mm）基础及安装2套\n2、以实际设计为准"]
[null,"单项小计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"单项合计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"安全文明施工费","项",1,0.03,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"税金（施工安装）","项",1,0.09,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"施工部分合计","项",1,{"v":0,"d":"0.00"}]
["项目总计(一)+（二）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,"含税"]
["注：最终报价以终版设计施工为准。"]
[null,"投标人："]
[null,"联系方式："]
[null,"盖章："]